Ago Q Wall Power



Optik Diff. nicht verfügbar für die Honeycomb-Version. Feuchtigkeitsbeständiges Kabel, Ausführung AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3x1. Feuchtigkeitsbeständiges Kabel, Ausführung 24 V: 0,8 m H05RN-F 2x0,75.

Für den Kauf des Produkts mit einem längeren Kabel empfehlen wir das <strong>Standardkabel </strong>oder <strong>Kabel gegen aufsteigende Feuchtigkeit.</strong>