Ago Q Wall



Optik Diff. nicht verfügbar für die Honeycomb-Version. Feuchtigkeitsbeständiges Kabel, Ausführung AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3x1. Feuchtigkeitsbeständiges Kabel, Ausführung 24 V: 0,8 m H05RN-F 2x0,75.

Für den Kauf des Produkts mit einem längeren Kabel empfehlen wir <strong>das Standardkabel </strong>oder <strong>Kabel gegen aufsteigende Feuchtigkeit.</strong>

Oberflächen White RAL 9010 und Brown Bronze: lackiertes Aluminium, ohne Schutz vor Meeresluft.