Airy Plus Top Ovale 300

Geeignet auch für den Außenbereich.
Basis und Abdeckung aus Polycarbonat, Blende aus Technopolymer. 
Reflektor aus Polycarbonat oder Aluminium Typ L2-1060. 
Silikondichtung.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.

Leuchtmittel max. Durchm.: E27 152 mm Ø 48 mm

Basis und Abdeckung aus Polycarbonat, Blende aus Technopolymer.
Leuchtmittel max. Durchm.: E27 152 mm Ø 48 mm