Airy Top Ovale 300

Geeignet auch für den Außenbereich.
Basis und Blende aus Technopolymer und Abdeckung aus geätztem Glas. 
Reflektor aus Polycarbonat oder Aluminium Typ L2-1060. 
Silikondichtung.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4.
Leuchte ist für Einführung eines starren 16/20 mm-Rohres vorbereitet. 

Leuchtmittel max. Durchm.: E27 152 mm Ø 48 mm

Basis und Blende aus Technopolymer und Abdeckung aus geätztem Glas.
Leuchtmittel max. Durchm.: E27 152 mm Ø 48 mm