Beta 4



Kabel on-off Version: 0,7m H05RN-F.
Kabel DALI Version: 0,7m H07RN-F.
IK 08 5J xx7 mit Gitternetz.

Auch für den Außenbereich und zur Aufhängung geeignet. Installierbar auf Panzerschrank durch entsprechende Halterung, oder zur Aufhängung oder Decke mit Deckenhalterung. Entwickelt, um den komplexesten Anforderungen der professionellen Beleuchtung sowohl indoor als auch outdoor gerecht zu werden. Große Auswahl an Farbtemperaturen, Optiken und Oberflächen. Körper aus Aluminiumdruckguss mit Finish. Diffusor aus transparentem Glas. Silikondichtungen zur Aufrechterhaltung des IP66-Grades, die vollständigen Schutz gegen Staub und starke Wasserstrahlen aus jeder Richtung gewährleisten. Schrauben aus Edelstahl A4. Der Produktkörper besteht aus Aluminiumdruckguss; hohe Oxidationsbeständigkeit dank Zirkonium-basierter Passivierungsbehandlung und Lackierung mit UV-stabilisierten Polyesterharzen. Vorkonfektioniertes Gerät mit mehrjähriger Garantie auf LED-Schaltung. <strong>LED 5700K (5), 4000K (N) oder 3000K (3). Kein fotobiologisches Risiko; RG1 risikofreie Gruppe (EN62471).</strong>