CNC 35 2.0 Trimless T



Optik Diff. nicht verfügbar für die Honeycomb-Version.
Das Produkt wird mit einer Kappe geliefert, um das Gehäuse während der Installation und des Betonierens zu verschließen. Wenn Sie die Installation der Gegenkästen vor der Ankunft der Strahler vorziehen möchten, empfehlen wir den Kauf des Einzelsteckers (Code LB1070045 oder LB1070046).