CNC 50 2.0 Top 2L

Minimalistisches Downlight für den Einbau. Auch für den Außeneinsatz geeignet. Gehäuse aus Aluminium und Ringmutter aus Edelstahl AISI 316L. Große Auswahl an Farbtemperaturen. Transparenter Glasdiffusor. Das Produkt hat die Schutzart IP 67 und ist mit einem integrierten Aquastop ausgestattet, der das Produkt vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit schützt. Vorverkabelte Leuchte mit mehrjähriger Garantie auf den LED-Schaltkreis, geliefert mit Netzkabel H05RN-F 2x0,75. Stromversorgung ausgeschlossen 24Vdc oder 500mA - 6V. 
<strong>LED 4000K (N) oder 3000K (3), 2700K (2) oder 2200K (1). Kein photobiologisches Risiko unter normalen Einsatzbedingungen; Risikogruppe RG1 nicht betroffen (EN62471).</strong>

Version Top-Zwinge mit zwei 110°-Öffnungen.