CNC 99 CL



Alle Modelle werden begehbar, wenn sie mit Einbaugehäuse Code LB1230001 eingebaut wird.
Cod. LL137000N/3/2 Ringe aus Edelstahl.
Die Ausführung aus poliertem Edelstahl ist aus AISI 304 gefertigt.