Flag 430 Post



Empfohlen für die Montage auf konischen Masten Ø60. Nicht geeignet für Still Masten.

Die Pulverbeschichtung (auf Metall) sorgt für eine matte und strukturierte Oberfläche, während die Flüssigbeschichtung (auf Kunststoff) hellere und einheitlichere ästhetische Effekte bietet. Die kombinierte Verwendung von Aluminium- und Kunststoffteilen kann zu Schwankungen in der Farbwiedergabe führen, die die optische Homogenität des Endprodukts beeinträchtigen.