Glow 100 Mask

Auch für den Außenbereich geeignet. Integrierter 220–240-V-Treiber und LED-Module der neuesten Generation. Sockel aus Polycarbonat, im eigenen Spritzgussverfahren hergestellt. Diffusor aus PMMA mit hoher Wandstärke. Abdeckung aus Aluminium. Silikondichtungen zur Aufrechterhaltung der Schutzart IP66. Schnappverschluss ohne Schrauben. Vorbereitet für Sicherheitsschrauben. Befestigungsset zur Aufrechterhaltung der Schutzart IP im Lieferumfang enthalten. <strong>LEDs 4000K (N), 3000K (3) oder 2700K (2). Direkte Stromversorgung 220–240 V. Kein photobiologisches Risiko unter normalen Einsatzbedingungen, Risikogruppe RG1 (EN 62471).</strong>

