Kai 2 D4i



Bereit für D4i-Konnektivität. Kabel D4i: 0,7m H05RN-F. Empfohlen für die Montage auf Metallmasten Ø60. Nicht geeignet für Still Masten. Modell mit Zhaga-Steckdose an der Oberseite der Leuchte und mit D4i-Treiber ausgestattet.