Punto Applique

Wand- oder Deckenleuchte. Auch für den Außenbereich geeignet mit Schutzart IP 65. Diffusor aus glänzendem weißem Glas. Lampenfassung E14 opal. Große Auswahl an Farbtemperaturen und Oberflächen. Hohe Oxidationsbeständigkeit dank Passivierungsbehandlung auf Zirkoniumbasis und Lackierung mit UV-stabilisierten Polyesterharzen. Lieferung mit „Bordo Mare”-Behandlung, ideal für Installationen an Orten mit erhöhtem Korrosionsrisiko. Schrauben aus Edelstahl A4. <strong>LED-Lampe E14 in 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) im Lieferumfang enthalten. Keine photobiologische Gefahr unter normalen Einsatzbedingungen (wie oben beschrieben); RG0 risikofrei (EN62471).</strong>

<strong>KUNSTSTOFFKUGEL:</strong> Fügen Sie am Ende der ausgewählten Artikelnummer, einschließlich der LED-Farbe, ein „P“ hinzu, damit das Produkt mit einer mattweißer Opal IK07-Kunststoffkugel geliefert wird.
Dimmbare Glühbirne, maximale Abmessungen 80 mm, Ø 45 mm.