Punto Hasta R

Gartenleuchte mit Teleskopstange, ideal zur Beleuchtung von Wohnbereichen wie Bänken und Tischen im Freien. Auch für den Außenbereich geeignet mit Schutzart IP65 und Bodenmontage. Große Auswahl an Farbtemperaturen und Oberflächen. Mobile oder feste Installation. Wird auch mit Stecker und „Bordo Mare”-Behandlung geliefert, ideal für Installationen an Orten mit erhöhtem Korrosionsrisiko. Lieferung mit insgesamt 5 m Kabel H05RN-F 2x1 (Kabellänge ab Produktoberteil). Das Produkt ist in zwei Ausführungen erhältlich: Punto Hasta, die Standardversion mit linearem Profil, und Punto Hasta R mit kalandriertem Profil. Lampenfassung E14 opal. Diffusor aus glänzendem weißem Glas. Höhe von ca. 1,20 m bis 3 m für maximale Flexibilität bei der Installation. Der Produktkörper besteht aus Aluminiumdruckguss; hohe Oxidationsbeständigkeit dank Passivierungsbehandlung auf Zirkoniumbasis und Lackierung mit UV-stabilisierten Polyesterharzen. Die Stützfüße werden aus lackiertem Stahl geliefert. Schrauben aus Edelstahl A4. <strong>LED-Lampe E14 in 4000K (N), 3000K (3) oder 2700K (2) im Lieferumfang enthalten. Keine photobiologische Gefahr unter normalen Einsatzbedingungen; RG0 risikofrei (EN62471).</strong>

<strong>KUNSTSTOFFKUGEL:</strong> Fügen Sie am Ende der ausgewählten Artikelnummer, einschließlich der LED-Farbe, ein „P“ hinzu, damit das Produkt mit einer mattweißer Opal IK07-Kunststoffkugel geliefert wird.
Dimmbare Glühbirne, maximale Abmessungen 80 mm, Ø 45 mm.