Stile Next 260

Geeignet auch für den Außenbereich.
Basis aus Polycarbonat und Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. 
Reflektor aus Aluminium Typ L2-1060.
Silikondichtungen. 
Doppelter Kabelpresser PG 13 mit Verschlussdeckel für Einzelversorgung. 
Unverlierbare Sechskant-Schrauben Größe 2,5 aus INOX-Stahl des Typs A4.
Patentiertes Modell.
<strong>LED in 4000K (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).</strong>
Leuchtmittel max. Durchmesser: E27 145 mm Ø 48 mm

Leuchtmittel max. Durchmesser: E27 145 mm Ø 48 mm.