Stile Next 506L Asimmetrico

Geeignet auch für den Außenbereich.
Körper aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100, hohe Oxidationsbeständigkeit dank der 
Passivierungsbehandlung auf Basis von Zirkon und der Pulverlackierung auf Basis von Polyester, UV-Strahlen stabilisiert.
Abdeckung aus gehärtetem und Siebdruckglas. Silikondichtungen.
Schrauben aus INOX-Stahl des Typs A4 oder AISI 316L. 
Patentiertes Modell.
<strong>LED in 4000K (N) oder 3000K (3). Integrierte E-Versorgung: 220-240V. Kein fotobiologisches Risiko, RG0 Gruppe (EN62471).</strong>
Vorbereitet für zwei Verkabelungen.
Reflektor aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB44100.

Vorbereitet für zwei Verkabelungen. Reflektor aus Primäraluminium-Druckguss EN-AB441