Tape 220



Codes LL14513: Kit bestehend aus Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), Einbau in Standard-Unterputzdose 506 möglich
Codes LL14523: Kit bestehend aus Tape 220 + LB11680 + LB1070069 (driver IP66)

Das Produkt kann mit oder ohne Flügel montiert werden.