Flag Mast

Mast aus lackiertem stranggepresstem Aluminium H 4000 mm und H 3000 mm (Untergrund H 500 mm) komplett mit entfernbaren Deckeln (die abzunehmen sind, wenn die Leuchten angebracht werden). Produkt geeignet für die Installation von 1 oder 2 Flag. Für die Installation wird empfohlen, den Mast mindestens 500 mm tief einzugraben. Für eine oberirdische Installation verwenden Sie die Flag Masthalterung als Zubehör.

