Kabel gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Das Produkt wird komplett verkabelt mit feuchtigkeitsbeständigem Kabel geliefert. Das Kabel ist in zwei Größen erhältlich: 2,5 m und 7,5 m. 
Das Neoprenkabel gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist ein elektrisches Kabel mit Kupferlitzen, die mit einem hydrophoben Füllstoff getränkt sind, der das Aufsteigen von Wasser in der Ummantelung verhindert und so für mehr Sicherheit und Haltbarkeit sorgt, insbesondere in feuchten Umgebungen. Die äußere Neoprenbeschichtung bietet zusätzlichen Widerstand gegen Wasser, Öle, UV-Strahlen und ungünstige Wetterbedingungen.

Fügen Sie dem Produktcode 1 o 2 hinzu, einschließlich Optik und LED-Farbe. Zum Beispiel LL126100SN (mit Optik S 25° und LED-Farbe N 4000K), wenn Sie es mit 7,5 m Kabel kaufen möchten, würde der Code zu LL126100SN2.

