Cable Antihumedad ascendente Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power

Cable apto para Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power. El producto se suministra totalmente cableado con
cable antihumedad ascendente. Cable disponible en dos tamaños: 2,5 m y 7,5 m. Cable antihumedad ascendente de neopreno es un tipo de cable eléctrico diseñado con hebras de cobre impregnadas en un relleno hidrófobo que impide que el agua suba al interior de su cubierta, garantizando así una mayor seguridad y durabilidad, especialmente en entornos húmedos. La cubierta exterior de neopreno ofrece resistencia adicional al agua, los aceites, los rayos UV y las condiciones meteorológicas adversas.

Añada 1 o 2 al código del producto incluyendo la óptica y el color del led.
Por ejemplo LL126100SN (con óptica S 25° y color de led N 4000K) si desea comprarlo con cable de 7,5 m, el código será LL126100SN2.

