Ago Q Garden Power



La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb. Cable resistente a la humedad ascendente, versión AC-Direct: 0,8 m H05RN-F 3x1. Cable resistente a la humedad ascendente, versión 24 V: 0,8 m H05RN-F 2x0,75.

Para la compra del producto con un cable más largo, recomendamos el <strong>Cable Antihumedad ascendente </strong>o el <strong>Cable estándar.</strong>