Airy Top Ovale 300

Adecuado también para uso en exteriores.
Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado. 
Reflector de policarbonato o aluminio tipo L2-1060. Junta de silicona.
Tornillos de acero inoxidable A4.
Preparado para empalme con tubo rígido 16/20 mm.

Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm

Base y visera de tecnopolímero y difusor de vidrio acidado.
Dim. máx. lámparas: E27 152 mm Ø 48 mm