Beta 2



Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F.
Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.
IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Adecuada también para uso exterior y suspensión. Instalable en blindado a través de soporte apropiado, o en suspensión o techo con soporte plafón. Diseñada para responder a las necesidades más complejas de la iluminación profesional tanto indoor como outdoor. Amplia selección de temperaturas de color, ópticas y acabados. Cuerpo de aluminio fundido a presión con acabado. Difusor de vidrio transparente. Juntas de silicona para mantenimiento del grado IP66, asegurando protección total contra polvo y chorros de agua potentes desde cualquier dirección. Tornillería de acero inoxidable A4. El cuerpo del producto está compuesto por aluminio fundido a presión; alta resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de zirconio y pintado con resinas poliéster estabilizadas a los rayos UV. Aparato precableado y con garantía plurianual en el circuito LED. <strong>LED 5700K (5), 4000K (N) o 3000K (3). Sin riesgo fotobiológico; RG1 grupo de riesgo exento (EN62471).</strong>