CNC 50 2.0 Top 2L

Downlight minimalista para instalación empotrada. También apto para exteriores. Cuerpo de aluminio y anillo de acero AISI 316L. Amplia gama de temperaturas de color. Difusor de cristal transparente. El producto tiene un grado de protección IP 67 y está equipado con un Aquastop integrado para protegerlo contra las infiltraciones de agua y humedad. Luminaria precableada con garantía plurianual sobre el circuito LED, suministrada con cable de alimentación H05RN-F 2x0,75. Alimentación excluida 24Vdc o 500mA - 6V. 
<strong>LED 4000K (N) o 3000K (3), 2700K (2) o 2200K (1). Sin riesgo fotobiológico en condiciones normales de uso; grupo de riesgo RG1 exento (EN62471).</strong>

Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.