CNC 99 CL



Todos los modelos, cuando se instalan con la caja de empotrar cod. LB1230001, se vuelven transitables.
Cod. LL137000N/3/2 casquillos de acero inoxidable.
La versión de acero inoxidable pulido está fabricada en AISI 304.