Glow 250 Mask

Apto también para uso en exteriores. Controlador integrado de 220-240 V y módulos LED de última generación. Base de policarbonato, fabricada mediante moldeo por inyección propio. Difusor de PMMA de gran espesor. Cubierta de aluminio. Juntas de silicona para mantener el grado de protección IP66. Apertura y cierre a presión sin tornillos. Previsto para tornillos de seguridad. Kit de fijación incluido para mantener el grado IP. <strong>LED 4000 K (N), 3000 K (3) o 2700 K (2). Alimentación directa de 220-240 V. Sin riesgo fotobiológico en condiciones normales de uso, grupo de riesgo RG1 exento (EN 62471).</strong>

