Pik 160 Wall



Se suministra con rosetón para su fijación.
Incluye conectores de gel rápido IP 68 para el cableado.
Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).