Punto Hasta R Garden

Lámpara de pie para jardín con asta telescópica, ideal para iluminar zonas residenciales como bancos y mesas de exterior. También apta para uso en exteriores con protección IP65 e instalación en el suelo. Amplia selección de temperaturas de color y acabados. Instalación móvil o fija. Se suministra también con enchufe y tratamiento «Bordo Mare», ideal para instalaciones en lugares con mayor riesgo de corrosión. Se suministra con 5 m totales de cable H05RN-F 2x1 (longitud del cable desde la cabeza del producto). El producto está disponible en dos configuraciones: Punto Hasta, la versión estándar con perfil lineal, y Punto Hasta R con perfil calandrado. Alimentación de la lámpara E14 opalina. Difusor de vidrio blanco brillante. Altura modulable de 1,20 m a 3 m aproximadamente para una máxima versatilidad de instalación. El cuerpo del producto está fabricado en aluminio fundido a presión; alta resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y al pintado con resinas de poliéster estabilizadas a los rayos UV. Las bases de soporte se suministran en acero pintado. Tornillería de acero inoxidable A4. <strong>Lámpara LED E14 suministrada en 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2) incluida. Sin riesgo fotobiológico en condiciones normales de uso; RG0 grupo de riesgo exento (EN62471).</strong>

<strong>ESFERA DE PLÁSTICO:</strong> Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07.
Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.