Punto Piantana

Lámpara de jardín con poste de aluminio, ideal para iluminar zonas residenciales interiores o exteriores. También apta para uso exterior con protección IP65 e instalación en el suelo. Amplia selección de temperaturas de color y acabados. Instalación móvil. También se suministra con enchufe y tratamiento «Bordo Mare», ideal para instalaciones en lugares con mayor riesgo de corrosión. Se suministra con 3 m totales de cable H05RN-F 2x1 (longitud del cable desde la cabeza del producto). Alimentación de la lámpara E14 opalina. Difusor de vidrio blanco brillante. Altura 120 cm. El cuerpo del producto está fabricado en aluminio fundido a presión; alta resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y al pintado con resinas de poliéster estabilizadas a los rayos UV. Las bases de soporte se suministran en acero pintado. Tornillería de acero inoxidable A4. <strong>Lámpara LED E14 suministrada en 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2) incluida. Sin riesgo fotobiológico en condiciones normales de uso; RG0 grupo de riesgo exento (EN62471).</strong>

<strong>ESFERA DE PLÁSTICO:</strong> Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07.
Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.