Punto Tige 500

Lámpara de techo con varilla rígida de aluminio. Disponible en longitudes de 50 cm y 80 cm. Base de tecnopolímero, cuerpo de aluminio. Apta también para uso en exteriores con protección IP 65. Difusor de vidrio blanco brillante. Alimentación de la lámpara E14 opalina. Amplia selección de temperaturas de color y acabados. Alta resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y al pintado con resinas de poliéster estabilizadas contra los rayos UV. Se suministra con tratamiento «Bordo Mare», ideal para instalaciones en lugares con mayor riesgo de corrosión. Tornillería de acero inoxidable A4. <strong>Lámpara LED E14 suministrada en 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) incluida. Sin riesgo fotobiológico en condiciones normales de uso; RG0 grupo de riesgo exento (EN62471).</strong>

<strong>ESFERA DE PLÁSTICO:</strong> Añade una «P» al final del código seleccionado, que incluye el color del LED, para que el producto se suministre con una esfera de plástico ópalo blanco mate IK07.
Bombilla regulable, dimensiones máximas: 80 mm, Ø 45 mm.