Stile Next 260

Adecuado también para uso en exteriores.
Base de policarbonato y difusor 
de vidrio templado y serigrafiado. 
Reflector de aluminio tipo L2-1060.
Juntas de silicona. 
Doble prensacable PG 13 + tapón de cierre para cada alimentación. 
Tornillos imperdibles de acero inoxidable A4 de cabeza hexagonal 2,5.
Modelo patentado.
<strong>LED 4000K (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).</strong>
Dim. máx. lámparas: E27 145 mm. Ø 48 mm.

Dim. máx. lámparas: E27 145 mm. Ø 48 mm.