Stile Next 503 Asimmetrico

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. 
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. 
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. 
Modelo patentado.
<strong>LED 4000K (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).</strong>
Preparado para la entrada de una única alimentación.
Reflector de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100.

Preparado para la entrada de una única alimentación. Reflector de fundición de aluminio primario EN-AB44100.