Stile Next 503

Adecuado también para uso en exteriores.
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.
Difusor de vidrio templado y serigrafiado. 
Juntas de silicona.
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L. 
Modelo patentado.
<strong>LED 4000K (N) o bién 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).</strong>
Disponible versión con encendido táctil, solo para uso en interiores.
Preparado para la entrada de una única alimentación.

Preparado para la entrada de una única alimentación. Versión de 6W, código LL641D_, no disponible en 2700K.