Versus 3



<strong>BORDO MARE</strong>: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable: 0,3m H07RN-F.