Versus 4



<strong>BORDO MARE:</strong> añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable: 0,3m H07RN-F.