Câble anti-remontée d'humidité

Câble adapté à Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power, Ago Q Garden, Ago Q Wall, Ago Q Garden Power, Ago Q Wall Power.
Le produit est fourni entièrement câblé avec un câble anti-remontée d'humidité. Le câble est disponible en deux tailles : 2,5 m et 7,5 m.
Le câble anti-remontée d’humidité est un type de câble électrique conçu avec des brins de cuivre imbibés d’une charge hydrophobe qui empêche l’eau de remonter à l’intérieur de sa gaine, assurant ainsi une plus grande sécurité et une meilleure durabilité, en particulier dans les environnements humides. La gaine extérieure en néoprène offre une résistance supplémentaire à l’eau, aux huiles, aux rayons UV et aux conditions météorologiques défavorables.

Ajoutez 1 ou 2 au code du produit, y compris l'optique et la couleur des LED.
Par exemple LL126100SN (avec optique S 25° et couleur de LED N 4000K) si vous voulez l'acheter avec un câble de 7,5 m, le code deviendrait LL126100SN2.

