Ago Garden



Câble version AC-Direct : 0,8m H05RN-F 3x1. Câble version 24V : 0,8m H05RN-F 2x0.75.

Pour l'achat du produit avec un câble plus long, nous recommandons le <strong>Câble standard </strong>ou le <strong>Câble anti-remontée d'humidité Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power</strong>