Ago Q Wall Power



Optique D non disponible pour la version Honeycomb. Câble anti-remontée d'humidité, version AC-Direct : 0,8 m H05RN-F 3x1. Câble anti-remontée d'humidité, version 24 V : 0,8 m H05RN-F 2x0,75.

Pour l'achat du produit avec un câble plus long, nous recommandons le <strong>Câble standard </strong>ou le <strong>Câble anti-remontée d'humidité
</strong>