Airy Plus Top Ovale 300

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.
Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2–1060.
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Possibilité d’entrée avec un tube rigide 16/20 mm. 

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm