Airy Top Ovale 300

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2–1060. 
Joint en silicone. Vis inox type A4.
Possibilité d’entrée avec un tube rigide 16/20 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm