Beta 2



Câble version on-off : 0,7m H05RN-F.
Câble version DALI : 0,7m H07RN-F.
IK 08 5J xx7 avec grille accessoire.

Adaptée aussi à l'usage extérieur et à la suspension. Installable sur blindé par étrier approprié, ou en suspension ou au plafond avec étrier plafonnier. Conçue pour répondre aux besoins les plus complexes de l'éclairage professionnel tant indoor qu'outdoor. Large choix de températures de couleur, optiques et finitions. Corps en aluminium moulé sous pression avec finition. Diffuseur en verre transparent. Joints en silicone pour maintien du degré IP66, assurant une protection totale contre la poussière et les jets d'eau puissants de toute direction. Boulonnerie en acier inox A4. Le corps du produit est composé d'aluminium moulé sous pression ; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Appareil pré-câblé et avec garantie pluriannuelle sur le circuit LED.<strong> LED 5700K (5), 4000K (N) ou 3000K (3). Aucun risque photobiologique ; RG1 groupe de risque exempt (EN62471).</strong>