CNC 35 2.0 Trimless T Asimmetrico



Optique D non disponible pour la version Honeycomb.
Produit fourni avec un bouchon pour fermer la contre-case pendant l'installation et le coulage du béton. Si vous souhaitez anticiper l'installation des contre-cases avant l'arrivée des spots, nous vous conseillons d'acheter le bouchon simple (code LB1070045 ou LB1070046).