CNC 50 2.0 Top 2L

Downlight minimaliste pour installation encastrée. Convient également à un usage extérieur. Corps en aluminium et bague en acier AISI 316L. Large choix de températures de couleur. Diffuseur en verre transparent. Le produit a un indice de protection IP 67 et est équipé d'un Aquastop intégré qui le protège contre les infiltrations d'eau et d'humidité. Luminaire pré-câblé avec garantie pluriannuelle sur le circuit LED, fourni avec cordon d'alimentation H05RN-F 2x0,75. Alimentation exclue 24Vdc ou 500mA - 6V. 
<strong>LED 4000K (N) ou 3000K (3), 2700K (2) ou 2200K (1). Pas de risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation ; groupe de risque RG1 exempté (EN62471).</strong>

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°.