CNC 99 CL



Tous les modèles, lorsqu'ils sont installés avec le code d'armure LB1230001, deviennent praticables.
Cod. LL137000N/3/2 collerette en acier inox.
La version en acier inoxydable poli est fabriquée en AISI 304.