Flag 430 Post



Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux.

Le revêtement par poudre (sur le métal) assure une finition mate et texturée, tandis que le revêtement liquide (sur le plastique) produit des effets esthétiques plus brillants et plus uniformes. L'utilisation combinée de composants en aluminium et en plastique peut entraîner des variations dans le rendu des couleurs, ce qui affecte l'homogénéité visuelle du produit final.