Glow 250 Mask

Convient également à une utilisation en extérieur. Driver 220-240 V intégré et modules LED de dernière génération. Socle en polycarbonate, issu de notre propre moulage par injection. Diffuseur en PMMA, de forte épaisseur. Couvercle en aluminium. Joints en silicone pour garantir l'indice de protection IP66. Ouverture et fermeture par encliquetage sans vis. Pré-équipé pour des vis de sécurité. Kit de fixation pour le maintien de l'indice IP inclus. <strong>LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Alimentation directe 220-240 V. Aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation, groupe de risque RG1 exempt (EN62471).</strong>

