Linfa O 80



Le cylindre en laiton, que l'on trouve sur les modèles installés dans des lieux à risque tels que les zones maritimes ou les piscines, est naturellement sujet à des altérations dues aux agents atmosphériques tels que l'humidité et le sel, et peut donc s'assombrir au fil du temps. Cette altération fait partie de son aspect caractéristique et distinctif.

En option : ajoutez le chiffre 5 au code produit (qui inclut déjà la couleur de la LED ; par ex. LL14910A3 → LL14910A35) pour commander la version câblée avec 10 m de câble supplémentaire.