Pop Flat 150 Power



Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14621A et LZ14621A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14621S et LZ14621S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013.