Pop Flat 150



Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14620A et LZ14620A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14620S et LZ14620S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013.