Pop Flat 200 Power



Codes LL : alimentation externe IP20. Codes LL14631A et LZ14631A en version All Black avec bague d'adaptation noire. Codes LL14631S et LZ14631S en version sable avec profilé extérieur sable RAL 1013.