Punto Applique

Lampe murale ou plafonnier. Convient également à une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP 65. Diffuseur en verre blanc brillant. Alimentation lampe E14 opale. Large choix de températures de couleur et de finitions. Haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture à base de résines polyester stabilisées aux rayons UV. Fourni avec le traitement « Bordo Mare » idéal pour les installations dans des endroits à risque élevé de corrosion. Visserie en acier inoxydable A4. <strong>Lampe LED E14 fournie en 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) incluse. Aucun risque photobiologique dans des conditions normales d'utilisation (comme indiqué ci-dessus) ; groupe de risque RG0 exempt (EN62471).</strong>

<strong>BOULE EN PLASTIQUE :</strong> Ajoutez un P à la fin du code sélectionné, qui inclut la couleur de la LED, pour que le produit soit livré avec une boule en plastique opale blanche opaque IK07.
Ampoule à intensité variable, dimensions maximales : 80 mm, Ø 45 mm.